|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Str. | Chybně | Má být |
| 169 |  |  |
| 901Tab.26.1 |
|  | 1,88 9,60 3,65 2,772,19 9,67 4,25 3,222,17 9,04 12,48 10,761,82 9,17 6,00 7,592,18 8,95 10,53 9,74 |
| 973Obr.28.3 | míry 20 nm, 6 nm, 12 nm, 34 nm | 2,0 nm, 0,6 nm, 1,2 nm, 3,4 nm |
| 977Tab.28.1 |  |  |